Chison ECO 6 Taşınabilir Ultrason Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi


1. Sistem, taşınabilir (portable) tipte, kompakt ve hafif bir tasarıma sahip olmalıdır.
2. Cihazın ana ünitesi üzerinde en az 12 inç boyutunda, yüksek çözünürlüklü LED ekran bulunmalıdır.
3. Kullanıcı konforu ve farklı çalışma açıları için ekran en az 0°–30° arasında öne/arkaya eğilebilir yapıda olmalıdır.
4. Cihaz üzerinde en az 2 (iki) adet aktif prob giriş portu bulunmalı, problar ana ekran üzerinden seçilebilmelidir.
5. Cihazda B, 2B, 4B, M, B/M, Renkli Doppler (CFM), Power Doppler (CPA), Yönlü Power Doppler (DPD) ve Pulsed Wave Doppler (PW) modları standart olarak bulunmalıdır.
6. Cihaz, aynı anda B Mod, Renkli Doppler ve Spektral Doppler görüntülerini gerçek zamanlı sunabilen Triplex Modu desteklemelidir.
7. Görüntü kalitesini artırmak amacıyla Noktalanma Azaltma Algoritması (SRA) ve Bileşik Görüntüleme (MCI) teknolojileri sistemde yer almalıdır.
8. Derin dokularda netlik ve yüksek çözünürlük sağlamak amacıyla Harmonik Görüntüleme (THI) özelliği bulunmalıdır.
9. Sistem; Abdominal, OB/GYN (Kadın Doğum), Küçük Organlar, Kardiyovasküler ve MSK (Kas-İskelet) klinik uygulamalarına ait otomatik ölçüm ve raporlama paketlerini içermelidir.
10. Damar incelemelerinde kullanılmak üzere Otomatik İntima-Media Kalınlığı Ölçümü (Auto IMT) yazılımı sistemde bulunmalıdır.
11. Girişimsel işlemlerde iğne görünürlüğünü artıran ve iğne açısını optimize eden Super Needle (İğne Geliştirme) yazılımı bulunmalıdır.
12. Cihazın karanlık ortamlarda rahat kullanılabilmesi için arkadan aydınlatmalı (backlit) alfanumerik klavye bulunmalıdır.
13. Hasta verileri, ultrason görüntüleri ve videolarının saklanabilmesi için en az 16 GB kapasiteli dahili hafıza bulunmalıdır.
14. Veri aktarımı ve harici bağlantılar için cihaz üzerinde en az 3 adet USB portu, VGA ve LAN (Ağ) çıkışları bulunmalıdır.
15. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ile entegrasyon amacıyla DICOM 3.0 formatı desteklenmelidir.
16. Cihaz, elektrik kesintilerinden etkilenmemesi ve saha çalışmalarında kullanılabilmesi için dahili, şarj edilebilir lityum-iyon bataryaya sahip olmalıdır.
17. Dahili batarya, tam şarj ile en az 2 saat kesintisiz ultrason muayenesi yapılmasına olanak sağlamalıdır. 
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