 
AMELİYAT MASASI KOL DESTEK TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1. Kol destek aksesuarı;55×13 (±2) cm ölçüsündeki cerrahi ameliyat masalarının üzerinde bulunan yan raylara kolaylıkla monte edilebilir ve sökülebilir olmalıdır.
2. Tüm cerrahi masalarla uyumlu olmalıdır veya kullanılacağı masa modeli ile tam uyum sağlamalıdır. 
3. Gövde kısmı tutamağı paslanmaz çelikten (AISI 304) imal edilmiş olmalıdır. 
4. Kol destek yüzeyleri sıvı geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir poliüretan özellikte olmalıdır. 
5. Kullanıcı tarafından el ile sıkıştırılarak kilitlenebilir çark sistemli ayar mekanizmasına (klemp) sahip olmalıdır. (Birlikte verilmelidir.)
6. Hasta güvenliği için keskin kenar ve sivri uç içermemelidir. 
7. Kullanım sırasında sabit kalmalı ve hastanın pozisyonunu bozmayacak şekilde sağlam monte edilebilmelidir. 
8. Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır. 
9. ISO 13485 ve ISO9001 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. 
10. Ürünün UTS kodu olmalı ve tekliflerde belirtilmelidir.  
11. Ürünün TSE ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 
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